充电机的使用维护

充电机的使用维护

充电机的安装说明：

1.充电机应安装在竖直的位置，并将散热器保持垂直向上，散热器和周围应空出10cm以上的空间，确保充电时气流的通畅。切勿将散热器朝下，否则容易引起充电机内部温度过高，影响充电过程

2.确保所有通风口都不被堵塞，以防过热。请勿将充电机靠近热源，充电机旁须留有足够的空间以保证通风和接头插拔方便

3.确保交流供电电压和电流与充电机允许的输入电压和电流一致。如有疑问，请与供应商联系

4.出于安全和电磁适应性考虑，充电机配有三孔插头，适用具有接地线的插座。

5.如果交流供电使用延长线时，需确保延长线能承受充电机的最大输入电流，并使得延长线在一定限度之内。

6.充电机与电池的连接线在最大电流下的压降尽可能做到小于电池电压的1%，否则可能影响充电效果，同时导线的直径应满足所输出的电流值

7.在对电池电压进行补偿的过程中，须将温度传感器置于电池温度最高的地方，如置于两个电池间的中央区域

8.如果电池工作不正常或被损坏，请立即拔掉电源接头和充电机接口，并与供应商联系

9.请不要随意拆卸充电机，随意揭开机盖可能会导致触电或其他伤害

10.为了防止充电线的损坏，请勿将物体置于线上或者易被踩到的地方。如果发现被磨损或毁坏，请立即更换